

**Limbažu novada pašvaldība**

**Alojas pilsētas bibliotēka**

Reģ. Nr. 40900010364; Jūras iela 14, Aloja, Limbažu novads, LV-4064;

E-pasts: alojas.biblioteka@limbazunovads.lv; tālrunis 64031345, 20299728

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Alojas pilsētas bibliotēka uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam **“*Logu un iekšdurvju piegāde un uzstādīšana Alojas pilsētas bibliotēkai”.***

Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Piegādes vieta – Alojas pilsētas bibliotēka, Jūras iela 14, Aloja, Limbažu novads.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

Kontaktpersona: Sarmīte Frīdenfelde, tel. 20299728, e-pasts: [alojas.biblioteka@limbazunovads.lv](mailto:alojas.biblioteka@limbazunovads.lv)

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2023.gada 20.martam pulksten 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Alojas pilsētas bibliotēkā, Jūras ielā 14, Alojā, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas pilsētas bibliotēkai, Jūras ielā 14, Alojā, Limbažu novadā, LV-4064;
3. nosūtot ieskenētu pa e-pastu ([alojas.biblioteka@limbazunovads.lv](mailto:alojas.biblioteka@limbazunovads.lv) );
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu ([alojas.biblioteka@limbazunovads.lv](mailto:alojas.biblioteka@limbazunovads.lv) )

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lapām;

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

Piedāvājuma veidlapa.

Iepirkuma “*Logu un iekšdurvju piegāde un uzstādīšana Alojas pilsētas bibliotēkai*”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Piegādātajiem un uzstādītajiem logiem, jāatbilst LVS NE 14351-2+A2:2017.
2. Piegādātajiem logiem un durvīm jāatbilst sekojošām prasībām:

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītājs | Minimālās prasības |
| Vēja slodžu izturība | ne mazāk kā B3 (0,6kPa, 1/200) |
| Statikas noturības prasības  Izliece | Ne mazāk kā 0,5 kN  Ne lielāka kā 1/200 |
| Siltumcaurlaidības koeficients (siltumizolācija) | Uw≤1,2 W/m2 |
| Gaisa caurlaidības klase | Ne zemāka kā 4. |
| Akustiskās īpašības | Jāatbilst LBN 016-15 “Būvakustika” |
| Ūdens necaurlaidības klase | Ne zemāka par 9A |
| Furnitūras korozijas noturība | Ne mazāka par 4.klasi |
| Atvēršanas spēka klase | Ne mazāka par 1.klasi |
| Mehāniskā stiprība | Ne mazāka par 3.klasi |
| Atkārtotas atvēršanas/aizvēršanas izturības klase | Ne mazāka par 2.klasi |
| Izturība pret ielaušanos | Vismaz RC1 |

1. Pretendentam pirms logu izgatavošanas un uzstādīšanas jāveic precizējošie mērījumi.
2. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
3. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).
4. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
5. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi objekta pilnīgai nodošanai.
6. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
7. Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija vismaz 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attēls | Apraksts | Skaits |
| Nepieciešama iekšējo ailu apdare, kā arī iekšējo un ārējo palodžu izbūve. | | |
|  | **1.logs**  Stikla veids: 2 stiklu pakete  Krāsa no iekšpuses: balts  Krāsa no ārpuses: tumšs ozols  Demontāža/montāža: jā/jā  Iekšējo un ārējo aiļu apdare: jā  Iekšējā palodze: kokskaidu, balta  450 x 1210  Ārējā palodze: RR32 tumši brūns PVC  230 x 1210  Att. skats no iekšas- veras uz iekšu | 2 |
|  | **2.logs**  Stikla veids: 2 stiklu pakete  Krāsa no iekšpuses: balts Krāsa no ārpuses: tumšs ozols Demontāža/montāža: jā/jā Iekšējo un ārējo aiļu apdare: jā Iekšējā palodze: kokskaidu, balta 450 x1080 Ārējā palodze: RR32 tumši brūns PVC 230 x 1080 Att. skats no iekšas- veras uz iekšu | 1 |
|  | **3.logs**  Stikla veids: 2 stiklu pakete  Krāsa no iekšpuses: balts  Krāsa no ārpuses: tumšs ozols  Demontāža/montāža: jā/jā  Iekšējo un ārējo aiļu apdare: jā  Iekšējā palodze: kokskaidu, balta  450 x1180  Ārējā palodze: RR32 tumši brūns PVC 230 x 1180  Att. skats no iekšas- veras uz iekšu | 3 |
|  | **4.logs**  Stikla veids: 2 stiklu pakete  Krāsa no iekšpuses: balts  Krāsa no ārpuses: tumšs ozols  Demontāža/montāža: jā/jā  Iekšējo un ārējo aiļu apdare: jā  Iekšējā palodze: kokskaidu, balta  450 x 540  Ārējā palodze: RR32 tumši brūns PVC 230 x 540  Att. skats no iekšas- neverams | 4 |
|  | **5.logs**  Stikla veids: 2 stiklu pakete  Krāsa no iekšpuses: balts  Krāsa no ārpuses: tumšs ozols  Demontāža/montāža: jā/jā  Iekšējo un ārējo aiļu apdare: jā  Iekšējā palodze: kokskaidu, balta  450 x 600  Ārējā palodze: RR32 tumši brūns PVC 230 x 600  Att. skats no iekšas- neverams | 2 |
|  | **6. durvis**  Stikla veids: 2 stiklu pakete  Krāsa no iekšpuses: balts  Krāsa no ārpuses: balts  Demontāža/montāža: jā/jā  Iekšējo un ārējo aiļu apdare: jā  Att. skats no āra, veras uz āru  Divviru PVC durvis ar virsgaismu.  Abpusējs nospiežams rokturis, zemais slieksnis (20mm). Lejas daļā PVC panelis. | 1 |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “*Logu un iekšdurvju piegāde un uzstādīšana Alojas pilsētas bibliotēkai*”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. **TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītājs** | **Minimālās prasības** | **Piedāvājums** |
| Vēja slodžu izturība | ne mazāk kā B3 (0,6kPa, 1/200) |  |
| Statikas noturības prasības  Izliece | Ne mazāk kā 0,5 kN  Ne lielāka kā 1/200 |  |
| Siltumcaurlaidības koeficients  (siltumizolācija) | Uw≤1,2 W/m2 |  |
| Gaisa caurlaidības klase | Ne zemāka kā 4. |  |
| Akustiskās īpašības | Jāatbilst LBN 016-15  “Būvakustika” |  |
| Ūdens necaurlaidības klase | Ne zemāka par 9A |  |
| Furnitūras korozijas noturība | Ne mazāka par 4.klasi |  |
| Atvēršanas spēka klase | Ne mazāka par 1.klasi |  |
| Mehāniskā stiprība | Ne mazāka par 3.klasi |  |
| Atkārtotas atvēršanas/aizvēršanas izturības klase | Ne mazāka par 2.klasi |  |
| Izturība pret ielaušanos | Vismaz RC1 |  |

Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem tiek nodrošināta garantija \_\_\_(\_\_\_\_) gadi no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienas vienības izmaksas, EUR bez PVN | Skaits | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| 1. | 1.logs |  | 2 |  |
| 2. | 2.logs |  | 1 |  |
| 3. | 3.logs |  | 3 |  |
| 4. | 4.logs |  | 4 |  |
| 5. | 5.logs |  | 2 |  |
| 6. | 6.durvis |  | 1 |  |
| KOPĀ: | | | |  |
| PVN: | | | |  |
| KOPSUMMA ar PVN: | | | |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_