**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam

**“Noteksistēmas uzstādīšana sociālajam aprūpes centram - pansionātam “Pērle”, Pociemā, Limbažu novadā”**

Līguma izpildes vieta – sociālās aprūpes centrs - pansionāts “Pērle”, Sporta iela 4, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads.

Līguma izpildes termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, un rēķina saņemšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

 Piedāvājumu iepirkumam, kas sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas, var iesniegt līdz 2021.gada 28.maijam pulksten 11:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
3. nosūtot pa faksu (faksa Nr. 64024975) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (iepirkumi@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
5. elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pastu (iepirkumi@limbazi.lv).

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.

Iepirkuma “Noteksistēmas uzstādīšana sociālajam aprūpes centram - pansionātam “Pērle”, Pociemā, Limbažu novadā”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 | Esošās jumta pārkares apdares demontāža | m2 | 78,00 |
|   | *Būvgružu savākšana* | m3 | 2,00 |
| 2 | Jumta pārkares apdare ar apdares dēļiem, montējot kastes konstrukciju | m2 | 91,04 |
|   | *Antiseptizēts kokmateriāls 50x50* | m3 | 0,75 |
|   | *Apdares dēļi* | m2 | 113,79 |
|   | *Kukaiņu siets* | m2 | 108,00 |
| 3 | Apdares dēļu krāsošana | m2 | 227,58 |
| 4 | Lietus ūdens noteksistēmas montāža | m  | 174,45 |
|   | *Tekne apaļa 125mm RR32 (tumši brūna)* | m | 150,00 |
|   | *Kronšteins ārējais īsais RR32*  | gab | 220,00 |
|   | *Teknes gals 125mm RR32* | gab | 8,00 |
|   | *Teknes stūris ārējais 125mm RR32 90\** | gab | 4,00 |
|   | *Piltuve 125/100 RR 32* | gab | 12,00 |
|   |  *Līkums īsais 100mm RR32* | gab | 12,00 |
|   | *Līkums garais 100mm RR32* | gab | 12,00 |
|   | *Lejasgals 100mm RR32*  | gab | 10,00 |
|   | *Notekcaurule 100mm l=1,25m RR 32* | gab | 48,00 |
|   | *Notekcaurules kronšteins 2-elem RR 32* | gab | 36,00 |
|   | *Cauruļu stipr.skrūve M8/100mm divpusējā* | gab | 36,00 |
|   | *Dībelis 10x050 skrūvei M8 cauruļu stiprinājumiem* | gab | 36,00 |
|   | *Kniedes RR32 3.2\*8* | gab | 400,00 |
|   | *Silikons - NEUTRAL caurspīdīgs* | gab | 2,00 |
|   | *Kniežu urbis/abpusējs HSS-O 3.3 mm* | gab | 2,00 |
|   | *Krāsa (aerosols) RR32 (tumši brūna) 400 ml* | gab | 1,00 |
| 5 | *Esošā jumta seguma demontāža, sglabājot atpakaļmontāžai* | m2 | 68,25 |
| 6 | *Papildlatojuma montāža, sniega barjerai* | m2 | 68,25 |
|   | *Antiseptizēts kokmateriāls*  | m3 | 0,22 |
| 7 | *Esošā jumta seguma atpakaļmontāža* | m2 | 68,25 |
|   | *Jumta skrūves Quickfix 110* | gab | 200,00 |
| 8 | *Sniega barjeras montāža* | m | 39,00 |
|   | *Sniega barjera ORIMA LE ET RR 32 l=3000mm ar ovālām caurulēm* | kpl | 13,00 |
| 9 | *Video kameru pārmontāšana* | gab | 3,00 |
| 10 | *Pastatnes ierīkošana un īre* | kpl | 1,00 |

Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija vismaz 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2021. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Noteksistēmas uzstādīšana sociālajam aprūpes centram - pansionātam “Pērle”, Pociemā, Limbažu novadā”.**

**1. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** |  |  |
|  |  |  | **Vienības izmaksas(EUR)** | **kopā (EUR)** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **11** | **16** |
| 1 | Esošās jumta pārkares apdares demontāža | m2 | 78,00 |   |   |
|   | *Būvgružu savākšana* | m3 | 2,00 |   |   |
| 2 | Jumta pārkares apdare ar apdares dēļiem, montējot kastes konstrukciju | m2 | 91,04 |   |   |
|   | *Antiseptizēts kokmateriāls 50x50* | m3 | 0,75 |   |   |
|   | *Apdares dēļi* | m2 | 113,79 |   |   |
|   | *Kukaiņu siets* | m2 | 108,00 |   |   |
| 3 | Apdares dēļu krāsošana | m2 | 227,58 |   |   |
| 4 | Lietus ūdens noteksistēmas montāža | m  | 174,45 |   |   |
|   | *Tekne apaļa 125mm RR32 (tumši brūna)* | m | 150,00 |   |   |
|   | *Kronšteins ārējais īsais RR32*  | gab | 220,00 |   |   |
|   | *Teknes gals 125mm RR32* | gab | 8,00 |   |   |
|   | *Teknes stūris ārējais 125mm RR32 90\** | gab | 4,00 |   |   |
|   | *Piltuve 125/100 RR 32* | gab | 12,00 |   |   |
|   |  *Līkums īsais 100mm RR32* | gab | 12,00 |   |   |
|   | *Līkums garais 100mm RR32* | gab | 12,00 |   |   |
|   | *Lejasgals 100mm RR32*  | gab | 10,00 |   |   |
|   | *Notekcaurule 100mm l=1,25m RR 32* | gab | 48,00 |   |   |
|   | *Notekcaurules kronšteins 2-elem RR 32* | gab | 36,00 |   |   |
|   | *Cauruļu stipr.skrūve M8/100mm divpusējā* | gab | 36,00 |   |   |
|   | *Dībelis 10x050 skrūvei M8 cauruļu stiprinājumiem* | gab | 36,00 |   |   |
|   | *Kniedes RR32 3.2\*8* | gab | 400,00 |   |   |
|   | *Silikons - NEUTRAL caurspīdīgs* | gab | 2,00 |   |   |
|   | *Kniežu urbis/abpusējs HSS-O 3.3 mm* | gab | 2,00 |   |   |
|   | *Krāsa (aerosols) RR32 (tumši brūna) 400 ml* | gab | 1,00 |   |   |
| 5 | Esošā jumta seguma demontāža, sglabājot atpakaļmontāžai | m2 | 68,25 |   |   |
| 6 | Papildlatojuma montāža, sniega barjerai | m2 | 68,25 |   |   |
|   | *Antiseptizēts kokmateriāls*  | m3 | 0,22 |   |   |
| 7 | Esošā jumta seguma atpakaļmontāža | m2 | 68,25 |   |   |
|   | *Jumta skrūves Quickfix 110* | gab | 200,00 |   |   |
| 8 | Sniega barjeras montāža | m | 39,00 |   |   |
|   | *Sniega barjera ORIMA LE ET RR 32 l=3000mm ar ovālām caurulēm* | kpl | 13,00 |   |   |
| 9 | Video kameru pārmontāšana | gab | 3,00 |   |   |
| 10 | Pastatnes ierīkošana un īre | kpl | 1,00 |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  | **Tiešās izmaksas kopā** | **0,00** |

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_