**LIEPUPES PAMATSKOLAS**

“Veiksmes”, Liepupes pagasts, Limbažu novads, LV-4023

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI**

Liepupes pamatskola uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu cenu aptaujai**“*Apsardzes signalizācijas ierīkošana Liepupes pamatskolā”***

1. Līguma izpildes termiņš: 7 mēneši, no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas
2. Piegādes vieta: “Veiksmes”, Liepupes pagasts, Limbažu novads.
3. Līguma apmaksa:15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc piegādes veikšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas.
4. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
5. Kontaktpersona: Arta Rubeze, 29486814, [liepupes.pamatskola@limbazunovads.lv](mailto:liepupes.pamatskola@limbazunovads.lv).

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz **2023. gada 9. janvārim plkst. 14.00.**

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Liepupes pamatskolas administrācijā, “Veiksmes”, Liepupes pagastā, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Liepupes pamatskolai, “Veiksmes”, Liepupes pagastā, Limbažu novadā, LV-4023;
3. nosūtot ieskenētu pa e-pastu ([liepupes.pamatskola@limbazunovads.lv](mailto:liepupes.pamatskola@limbazunovads.lv));
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu ([liepupes.pamatskola@limbazunovads.lv](mailto:liepupes.pamatskola@limbazunovads.lv).)

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

2. Tehniskā piedāvājuma veidlapa uz 1 lapas.

3. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Tehniskā specifikācija
2. Tehniskā piedāvājuma veidlapa
3. Piedāvājuma veidlapa.

Cenu aptaujas “*Apsardzes signalizācijas ierīkošana Liepupes pamatskolā*”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.Pretendentam jāizbūvē apsardzes signalizācijas sistēmu Liepupes pamatskolā, “Veiksmes”, Liepupes pagastā, Limbažu novadā.

2. Ēka sastāv no trīs stāviem, kur:

2.1. **ēkas 1.stāvā** kabeļu darbi veicami penāļos vai trubās. 41 gab kombinētais kustības detektors (PIR+GBD) un 4gab magnētiskie kontakti (SMK), stiklaplīšanas zonai jābūt izdalītai atsevišķā zonā;

2.2. **ēkas 2. un 3.stāvā** kabeļus iespējams montēt virs piekaramajiem griestiem. 29gab parasite kustības detektori (PIR). Zonu apvienošana nav pieļaujama. Materiālu specifikāciju iespējams aizvietot ar līdzīgiem materiāliem.

Piegādātajam apsardzes signalizācijas ierīkošanas sistēmai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konstr. vai darba veida nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| HS-2128 PCBE panelis bez kastes | gab | 1 |
| HS2LCD EE1 tastatūra | gab | 1 |
| HSM-2108 zonu paplašinātājs | gab | 15 |
| HSM-2204 papildus barošanas bloks + 4 PGM | gab | 3 |
| DSC Box | gab | 5 |
| Tamper MKL | gab | 5 |
| Akumulators 7ah 12v | gab | 4 |
| Transformators 45VA/16.5V | gab | 4 |
| Detektors (infrasarkanais+stikli) Patrol803 | gab | 41 |
| Manētiskais kontakts SC-517 | gab | 4 |
| Detektors (infrasarkanais) Patrol203 | gab | 29 |
| Kronšteins Patrol | gab | 70 |
| MR-300 ārēja sirēna | gab | 1 |
| Kabelis CQR 8dz | m | 1000 |
| 9\*18 līm. kabeļa aizsegs, līmējams | m | 150 |
| Antena (iekštelpu) | gab | 1 |
| Palīgmateriāli/mehānismi | kompl |  |
| Transporta izdevumi: | km |  |

Cenu aptaujas **“*Apsardzes signalizācijas ierīkošana Liepupes pamatskolā*”**

**TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS**

Pretendents veic apsardzes signalizācijas ierīkošanu atbilstoši cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām.

Pretendentam ir jānodrošina garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konstr. vai darba veida nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Piedāvājums** |
| HS-2128 PCBE panelis bez kastes | gab | 1 |  |
| HS2LCD EE1 tastatūra | gab | 1 |  |
| HSM-2108 zonu paplašinātājs | gab | 15 |  |
| HSM-2204 papildus barošanas bloks + 4 PGM | gab | 3 |  |
| DSC Box | gab | 5 |  |
| Tamper MKL | gab | 5 |  |
| Akumulators 7ah 12v | gab | 4 |  |
| Transformators 45VA/16.5V | gab | 4 |  |
| Detektors (infrasarkanais+stikli) Patrol803 | gab | 41 |  |
| Manētiskais kontakts SC-517 | gab | 4 |  |
| Detektors (infrasarkanais) Patrol203 | gab | 29 |  |
| Kronšteins Patrol | gab | 70 |  |
| MR-300 ārēja sirēna | gab | 1 |  |
| Kabelis CQR 8dz | m | 1000 |  |
| 9\*18 līm. kabeļa aizsegs, līmējams | m | 150 |  |
| Antena (iekštelpu) | gab | 1 |  |
| Palīgmateriāli/mehānismi | kompl |  |  |
| Transporta izdevumi: | km |  |  |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_.\_\_.2022. / Nr.**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “*Apsardzes signalizācijas ierīkošana Liepupes pamatskolā*”**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas,  EUR bez PVN |
| 1 | “*Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu*”. | 1 |  |  |  |

Cenā ir iekļauti visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar piegādi, montāžu, izpakošanu un uzstādīšanu, t.sk visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.