**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs- pansionāts “Pērle” uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve U. Sproģa ielā 9, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā”.

Līguma izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta – U. Sproģa iela 9, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads

Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2023.gada 14. februārim, pulksten 12:00.

Piedāvājums, sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (uzaicinājuma 2.pielikums un atbilstoši LBN 501-17 sastādītām un aizpildītām būvdarbu tāmēm.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē **Sociālās aprūpes centrs- pansionāts “Pērle”**, Sporta iela 4, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot - Sporta iela 4, Pociems, Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (perle@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (perle@limbazunovads.lv);

nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām;

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lpp.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lpp.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve U. Sproģa ielā 9, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novad**ā

* + - 1. Pretendentam darbu izpilde saskaņojama un veicama paralēli ar atklāta konkursa “Ēkas U. Sproģa ielā 9, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, pārbūve” rezultātā noslēgtā līguma izpildītāju SIA “REA Būve”, reģistrācijas Nr. 40103356005.
      2. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
      3. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).
      4. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
      5. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi konservācijai un objekta pilnīgai nodošanai.
      6. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
      7. Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

**Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | **Aukstā ūdens apg. sistēma Ū1** |  |  |
| 2. | Ūd. apg. PP-R caur.v. aquatherm green pipe SDR 7,4 MF d20x2,8mm vai ekvivalents | m | 76,00 |
| 3. | Ūd. apg. PP-R caur.v. aquatherm green pipe SDR 7,4 MF d25x3,5mm vai ekvivalents | m | 24,00 |
| 4. | Ūd. apg. PP-R caur.v. aquatherm green pipe SDR 7,4 MF d32x4,4mm vai ekvivalents | m | 57,00 |
| 5. | Cauruļvadu PP-R kausējamās fasondaļas, d20-d32 | kpl | 1,00 |
| 6. | Plastmasas caur.vadu stiprinājumi | kpl | 1,00 |
| 7. | Kondensātizolācija, sintēt. kaučuks, Armaflex AC-9mm d20 vai ekvivalents | m | 82,00 |
| 8. | Kondensātizolācija, sintēt. kaučuks, Armaflex AC-9mm d25 vai ekvivalents | m | 24,00 |
| 9. | Kondensātizolācija, sintēt. kaučuks, Armaflex AC-9mm d32 vai ekvivalents | m | 57,00 |
| 10. | Izvada noslēgventilis dn15 | gb | 19,00 |
| 11. | Vītnes pāreja krāna sienas pievien. aquatherm d20/ 1/2" | gb | 19,00 |
| 12. | Karstā ūd. elektrisk. boileris 150L vertikāls | kpl | 3,00 |
| 13. | Vertikālais karstā ūd. elektrisk. boileris 120L | kpl | 1,00 |
| 14. | Virtuves izlietnes maisītājs | kpl | 4,00 |
| 15. | Keramiskās izlietnes maisītājs | kpl | 6,00 |
| 16. | Šķidro ziepju dozators | gab. | 9,00 |
| 17. | Pieslēgums esošai trauku mazgājamajai mašīnai | vietas | 2,00 |
| 18. | Esošo cauruļvadu demontāža | k-ts | 1,00 |
| 19. | Caurumu veidošana sienās un grīdā | k-ts | 1,00 |
| 20. | Palīgmateriāli | k-ts | 1,00 |
| 21. | **Karstā ūdens apgādes sistēma T3, T4** |  |  |
| 22. | Ūd.apg. PP-R caur.v. aquatherm green pipe SDR 7,4 MF d20x2,8mm vai ekvivalents | m | 142,00 |
| 23. | Ūd.apg. PP-R caur.v. aquatherm green pipe SDR 7,4 MF d25x3,5mm vai ekvivalents | m | 21,00 |
| 24. | Ūd.apg. PP-R caur.v. aquatherm green pipe SDR 7,4 MF d32x4,4mm vai ekvivalents | m | 52,00 |
| 25. | Cauruļvadu PP-R kausējamās fasondaļas, d20-d32 | kpl | 1,00 |
| 26. | Plastmasas caur.vadu stiprinājumi, d20-d32 | kpl | 1,00 |
| 27. | Siltuma izolācija Paroc, AluCoatT-20mm, 80kg/m3 d20 vai ekvivalents | m | 138,00 |
| 28. | Siltuma izolācija Paroc, AluCoatT-20mm, 80kg/m3 d25 vai ekvivalents | m | 21,00 |
| 29. | Siltuma izolācija Paroc, AluCoatT-20mm, 80kg/m3 d32 vai ekvivalents | m | 52,00 |
| 30. | PVC pārklājs cauruļu izolācijai d 62 | m | 6,00 |
| 31. | Izvada noslēgventilis dn15 | gb | 14,00 |
| 32. | Vītnes pāreja krāna sienas pievien. aquatherm d20/ 1/2" | gb | 14,00 |
| 33. | Caurumu veidošana sienās un grīdā | k-ts | 1,00 |
| 34. | Palīgmateriāli | k-ts | 1,00 |
| 1. | **Sadzīves kanalizācijas sistēma K1** |  |  |
| 2. | Kanalizācijas PP c.v. Uponor, HTP d50, SN4 vai ekvivalents | m | 4,00 |
| 3. | Fasondaļas plastm. kanaliz. cauruļvadiem d40-d110 | kpl | 1,00 |
| 4. | Dušas traps ar pretsmakas vārstu Dn 50 | kpl | 3,00 |
| 5. | Dušas termostata maisītājs, hroms, Grohe Grohtherm 800 vai ekvivalents | kpl | 3,00 |
| 6. | Dušas klausule ar pievadu 900mm,stiprin. stieni, Groge Euphoria 110 Mono 900 vai ekvivalents | kpl | 3,00 |
| 7. | Abalsta rokturis invalīdu dušai | kpl | 1,00 |
| 8. | Nerūsējoša tērauda galds ar izlietni un plauktu 1000 x 600 x 850, ar sifonu | kpl | 1,00 |
| 9. | Nerūs. tērauda izlietne ar skapīti 800 | kpl | 1,00 |
| 10. | Virtuves izlietnes maisītājs | kpl | 4,00 |
| 11. | Keramiskā izlietne 500 ar skapīti un maisītāju | kpl | 6,00 |
| 12. | WC sēdpods Jika ar skalojamo kasti | kpl | 2,00 |
| 13. | WC sēdpods Jika ar skalojamo kasti, vertikāls izvads | kpl | 1,00 |
| 14. | Paaugstināts klozetpods ar cieto vāku, skalojamo kasti, universālu izvadu, lokano pievadu, pieslēguma rozeti | kpl | 2,00 |
| 15. | Vertikāli atlokāms invalīdu WC roku balsts Mediclinics vai ekvivalents ( 2 gab.) | kpl | 3,00 |
| 16. | Pieslēgums esošai trauku mazgājamajai mašīnai | vietas | 2,00 |
| 17. | Piesvienošanās esošajai kanalizācijas sistēmai | vietas | 1,00 |
| 18. | Palīgmateriāli | kpl | 1,00 |

**2.pielikums**

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve U. Sproģa iela 9, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta būvkomersantu reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds uzvārds, sert.nr.** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums |  | PVN | Cena par vienu vienību kopā ar PVN, EUR |
| Cena par vienu vienību bez PVN, EUR |
| 1 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve U. Sproģa iela 9, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz \_ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_