**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

 Liepupes pamatskola uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam **“**Virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Liepupes pamatskolā”.

Līguma izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta "Veiksmes", Liepupes pagasts Limbažu novads, Latvija LV-4023.

Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

 Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2024.gada 6. septembra, pulksten 14:00.

Piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem:

1. Piedāvājuma veidlapas (uzaicinājuma 2.pielikums).

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē "Veiksmes", Liepupes pagasts, Limbažu novads, Latvija LV-4023;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot "Veiksmes", Liepupes pagasts, Limbažu novads, Latvija LV-4023;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (liepupes.pamatskola@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (liepupes.pamatskola @limbazunovads.lv);

nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 2 lp.;

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 3 lp.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Liepupes pamatskolā”

1. Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli, kā arī iesniedz piedāvātās iekārtas tehnisko datu lapu no ražotāja kataloga vai norāda saiti (linku) uz mājaslapu, kurā norādīti piedāvātās tehniskie dati, lai pasūtītājs spētu pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Tehniskajai specifikācijai.
2. Pretendents nodrošina piedāvāto iekārtu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu (t.sk. pieslēgšanu Pasūtītāja izbūvētajām komunikācijām, ja tāda nepieciešama), tāpēc uzsākot līguma izpildi pretendents Pasūtītāja objektā pārliecinās par piedāvātās iekārtas izvietošanu.
3. Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Informatīvs attēls** | **Pasūtītāja minimālās prasības** |
| **1**. | Elektriskā dziļā panna 60L | **Elektriskā dziļā panna**Tilpums: 60 litriIzmēri (W/D/H)mm: 800 x 730 x 850 mm GATAVOŠANAS VIRSMA: 705 x 463 mm(0,33 m2)Jauda: vismaz 9.6 kW Spriegums: 400/50 V/HzTemperatūras režīms: 120 – 280 oCElektriskā panna ļauj pagatavot lielu daudzumu ēdienu, kuriem nepieciešama cepšana (piem., karbonādes, zivis) un sautēšana. Pannas apakša ir izgatavota no DUPLEXnerūsējošā tērauda, kas ir universāls risinājums gan cepšanai, gan sautēšanai. Šo pannu raksturo ideāls temperatūras sadalījums, ļoti laba siltumvadītspēja un paaugstinātaizturība pret koroziju. Visas malas ir noapaļotas, lai būtu vieglāk uzturēt ierīci tīru.Pannas apakša izgatavota no DUPLEX nerūsējošā tērauda.* ļoti laba siltumvadītspēja un temperatūras sadalījums pa visu pannas virsmu

– paaugstināta izturība pret koroziju* universāls risinājums ēdieniem, kuriem nepieciešama cepšana un sautēšana.

Pannas piepildīšana ar ūdeni ar spiedpogu un integrētu krānu. Manuāls noliekšanas mehānisms ērtai pannas iztukšošanai.Vāks ar ergonomisku rokturi.Vienmērīga temperatūras regulēšana.Ierīce ir pārbaudīta un ieguvusi CE marķējumu.Korpuss izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda.Regulējama augstuma apaļas kājas. |
| **2.** | Elektriskā plīts ar cepeškrāsni 15.6/7.0 kW | **Elektriskā plīts ar cepeškrāsni;** Izmēri (W/D/H) mm: ~1200x700x850, Cepeškrāsns izmēri (W/D/H) mm: ~660x445x285 mm.Jauda: vismaz 15.6+7.0 kW Spriegums : 400VNerūsējošā tērauda profesionāla elektriskā plīts ar četriem sildvirsmām un elektrisko cepeškrāsni.Ergonomiskas pogas.Ar lāzeru gravēts priekšējais panelis.Darba un jaudas indikatori.Regulējamas kājas.Sildvirsmas diametrs 220 mm un jauda vismaz 2.6 kW.6 līmeņu jaudas iestatījumi.6 sildvirsmas.Presēta augšējā plāksne.Krāsns:Krāsns ir aprīkots ar vienu režģi, kura izmēri ir ~600x400 mm. (vismaz 1 krāsns režģis iekļauts )Trīs darba režīmi: augšējais sildītājs; augšējais un apakšējais sildītājs; augšējais un apakšējais sildītājs kopā ar ventilatoru.Trīs gatavošanas līmeņi.Elektriskā krāsns ar mitruma kontroli. Cepeškrāsns kameras apgaismojums. |

**2.pielikums**

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2024. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Liepupes pamatskolā”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja minimālās prasības** | **Piedāvājums**  |
| **Elektriskā dziļā panna****Ražotājs:****Modelis:****Apraksts**Tilpums: 60 litriIzmēri (W/D/H)mm: 800 x 730 x 850 mm GATAVOŠANAS VIRSMA: 705 x 463 mm(0,33 m2)Jauda vismaz 9,6kWSpriegums: 400/50V/HzTemperatūras režīms: 120 – 280 oCElektriskā panna ļauj pagatavot lielu daudzumu ēdienu, kuriem nepieciešama cepšana (piem., karbonādes, zivis) un sautēšana. Pannas apakša ir izgatavota no DUPLEXnerūsējošā tērauda, kas ir universāls risinājums gan cepšanai, gan sautēšanai. Šo pannu raksturo ideāls temperatūras sadalījums, ļoti laba siltumvadītspēja un paaugstinātaizturība pret koroziju. Visas malas ir noapaļotas, lai būtu vieglāk uzturēt ierīci tīru.Pannas apakša izgatavota no DUPLEX nerūsējošā tērauda.* ļoti laba siltumvadītspēja un temperatūras sadalījums pa visu pannas virsmu

– paaugstināta izturība pret koroziju* universāls risinājums ēdieniem, kuriem nepieciešama cepšana un sautēšana.

Pannas piepildīšana ar ūdeni ar spiedpogu un integrētu krānu. Manuāls noliekšanas mehānisms ērtai pannas iztukšošanai.Vāks ar ergonomisku rokturi.Vienmērīga temperatūras regulēšana.Ierīce ir pārbaudīta un ieguvusi CE marķējumu.Korpuss izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda.Regulējama augstuma apaļas kājas. |  |
| **Elektriskā plīts ar cepeškrāsni;** **Ražotājs:****Modelis:****Apraksts**Izmēri (W/D/H) mm: ~1200x700x850, Cepeškrāsns izmēri (W/D/H) mm: ~660x445x285 mm.Jauda vismaz 15,6+7,0 kWSpriegums 400VNerūsējošā tērauda profesionāla elektriskā plīts ar četriem sildvirsmām un elektrisko cepeškrāsni.Ergonomiskas pogas.Ar lāzeru gravēts priekšējais panelis.Darba un jaudas indikatori.Regulējamas kājas.Sildvirsmas diametrs 220 mm un jauda vismaz 2.6 kW.6 līmeņu jaudas iestatījumi.6 sildvirsmas.Presēta augšējā plāksne.Krāsns:Krāsns ir aprīkots ar vienu režģi, kura izmēri ir ~600x400 mm. (vismaz 1 krāsns režģis iekļauts )Trīs darba režīmi: augšējais sildītājs; augšējais un apakšējais sildītājs; augšējais un apakšējais sildītājs kopā ar ventilatoru.Trīs gatavošanas līmeņi.Elektriskā krāsns ar mitruma kontroli. Cepeškrāsns kameras apgaismojums. |  |

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums |  | Skaits | Kopējā cena, EUR bez PVN |
| Vienas vienības cena, EUR bez PVN |
| 1 | Elektriskā dziļā panna |  | 1 |  |
| 2 | Elektriskā plīts ar cepeškrāsni |  | 1 |  |
| **KOPĀ:** |  |
| **PVN:** |  |
| **Kopsumma, EUR ar PVN:** |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_