|  |  |
| --- | --- |
|  | APSTIPRINĀTS  Ar 2024.gada 9.oktobra  SIA “LIMBAŽU SILTUMS”  Iepirkuma komisijas  Lēmumu Nr.1  (Iepirkuma komisijas sēdes  protokols Nr.1, 2.§) |

Cenu aptauja “Lietota kravas furgona iegādei “SIA “LIMBAŽU SILTUMS””

1. Cenu aptauju rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis 64070514, e-pasta adrese: [info@limbazusiltums.lv](mailto:info@limbazusiltums.lv) (turpmāk – Pasūtītājs).
2. Iepirkuma priekšmets: “Lietota kravas furgona iegāde SIA “LIMBAŽU SILTUMS””
3. Iepirkuma identifikācijas numurs: LS 2024/30
4. Piegādes termiņš: 25 dienas
5. CPV kods: 34115300-9
6. Pasūtītājs: SIA “LIMBAŽU SILTUMS” vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis 64070514, e-pasta adrese: [info@limbazusiltums.lv](mailto:info@limbazusiltums.lv) (turpmāk – Pasūtītājs).
7. Pasūtītāja kontaktpersona: ieinteresēto Pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: Iepirkumu komisijai (Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, vai elektroniski uz e-pastu *info@limbazusiltums.lv)*. Kontaktpersona Valters Mardoks, t. 29215974.
8. Nolikums ir pieejams tiešsaistē SIA “LIMBAŽU SILTUMS” interneta vietnē [www.limbazuslitums](http://www.limbazuslitums).lv sadaļā „Iepirkumi”.
9. Piedāvājuma iesniegšana: Pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz līdz **15.10.2024. plkst. 10.00**, personīgi SIA „LIMBAŽU SILTUMS” (Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, trešajā stāvā), nosūtot pa pastu vai nosūtot piedāvājumu elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu [info@limbazusiltums.lv](mailto:info@limbazusiltums.lv).
10. Apmaksa pēc vienošanās.
11. Iesniedzamie dokumenti:
12. Piedāvājums brīvā formā;
13. Tehniskā specifikācija (atbilstoši pielikumam Nr.1).

Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu**.

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājuma forma.

**Pielikums Nr.1**

**Tehniskā specifikācija / Tehniskā piedāvājuma forma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Tehniskās prasības** | **Tehnisko prasību apraksts** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1. | Piedāvātā automobiļa marka un modelis | Nav noteikts (norāda pretendents) |  |
| 2. | Automobiļu skaits | 1 |  |
| 3. | Virsbūves tips | Kravas furgons (mazais komerctransports) |  |
|  | Pirmā reģistrācija (sākot no ) | 2014.gads |  |
| 4. | Nobraukums (ne vairāk kā) | 150 000 km |  |
| 5. | Automobiļa garums, ne vairāk kā (mm) | 4410 |  |
| 6. | Automobiļa augstums, ne mazāk kā (mm) | 1820 |  |
| 7. | Pilna masa ne vairāk kā (kg) | 2200 |  |
| 8. | Kravnesība ne mazāk kā (kg) | 500 |  |
| 9. | Durvju skaits | 2 pasažieru   1. sānu bīdāmās 2. kravas nodalījuma aizmugurējās durvis |  |
| 10. | Sēdvietu skaits  (ieskaitot vadītāja vietu) | 2 |  |
| 11. | Motora darba tilpums, ne mazāk | 1960 - 2000 cm3 |  |
| 12. | Motora jauda, ne mazāk kā | 55 -75 kW |  |
| 13. | Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| 14. | Degvielas patēriņš – vidējais kombinētais rūpnīcas noteiktais patēriņš, ne  vairāk kā (l/100km) | 5.0 |  |
| 15. | Pārnesumu kārbas tips | Manuālā |  |
| 16. | Pārnesumu skaits, ne mazāk kā | 5 |  |
| 17. | Krāsa |  |  |
| 18. | Riteņu disku izmērs | R15 vai R16 |  |
| 19. | Riepas | Protektora atlikums ne mazāk kā 50 % |  |
| 20. | Automašīnas augstums no ceļas seguma līdz zemākajam punktam automašīnā, (klīrenss), ne mazāk kā | 155 mm |  |
| 21. | Stūres statņa augstuma un dziļuma regulēšanas iespējas | Obligāta prasība |  |
| 22. | Priekšējie drošības spilveni | Obligāta prasība |  |
| 23. | Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) | Obligāta prasība |  |
| 24. | Centrālā durvju atslēga ar pults vadību | Obligāta prasība |  |
| 25. | Stūres iekārta ar pastiprinātāju | Obligāta prasība |  |
| 26. | Radio audio sistēma | Obligāta prasība |  |
| 27. | Imobilaizers, signalizācija (kas der apdrošinātājiem) | Obligāta prasība |  |
| 28. | 12V kontaktligzda automašīnas salonā | Obligāta prasība |  |
| 29. | Plastmasas starpsiena | Jābūt starp pasažieru sēdvietām un kravas nodalījumu |  |
| 30. | Gaisa kondicionieris | Jābūt gaisa kondicionierim vai klimata kontrolei |  |
| 31. | Oglekļa dioksīda (CO2 ) emisiju apjoms, ne vairāk kā gr/km | 130 |  |
| 32. | Izmešu līmenis | Atbilstība izmešu standartam Euro 6 vai augstāk |  |
| 33. | Kopējais stāvoklis | Automašīna pilnībā funkcionējoša, bez tehniskiem un būtiskiem vizuāliem defektiem, iepriekš nav bijuši būtiski-1 virsbūves bojājumi. |  |
| 34. | Automašīnai piegādes brīdi jābūt veiktām visām nepieciešamajām, ražotāja noteiktajām, apkopēm | Jābūt veiktām ražotāja noteiktajām apkopēm |  |

1 Par būtiskiem bojājumiem tiek uzskatīt bojājumi, kuru novēršanai jāpārkrāso vairāk, nekā 40% automašīnas un/vai jāveic virsbūves nesošo konstrukciju ģeometrijas korekcijas