

Salacgrīvas apvienības pārvalde uzaicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

**,,****Gājēju/veloceliņa izbūve Meldru ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā”**

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Līguma izpildes vieta – Meldru iela, Salacgrīva, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads.
2. Līgumā paredzēto darbu izpildes laiks – 6 (seši) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
3. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu;
4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā **zemāko cenu.**
5. Pasūtītājs  patur tiesības mainīt darbu apjomu atbilstoši pieejamam finansējumam.
6. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc zemāk norādīta termiņa, netiks vērtēti.
7. No dalības Cenu aptaujas vērtēšanā tiek izslēgti:
8. Pretendenti, kuriem piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, t.i. nodokļu parāds pārsniedz 150 eiro;
9. Pretendenti nav pildījuši ar pasūtītāju (Limbažu novada pašvaldību, tās iestādēm, struktūrvienībām) noslēgtu līgumu un tādēļ ir sastādīti akti par nekvalitatīvu līguma izpildi (defektu akti) vai ir bijuši līguma izpildes kavējumi un ir piemērots līgumsods par pārkāpumiem vai Pretendents ir vienpusēji atkāpies no līguma.
10. Pretendenti, kuri nav iesnieguši šī uzaicinājuma 8. punktā minēto apliecinājumu.
11. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums savai pieredzei līdzvērtīgu darbu veikšanā pēdējo trīs gadu laikā - pieņemšanas- nodošanas akta kopija, kurā norādīts apjoms un kopējā līguma summa.
12. Kontaktpersona: Andris Zunde, t. 25631555;epasts: andris.zunde@limbazunovads.lv
13. Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītām Piedāvājuma, Finanšu piedāvājuma, Apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu veidlapām, kā arī pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt līdz **2024.gada 11.decembrim plkst. 12.00**
14. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi *Salacgrīvas apvienības pārvaldē Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads*;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot *Salacgrīvas apvienības pārvalde Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads*;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu *salacgriva@limbazunovads.lv*un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu *salacgriva@limbazunovads.lv*

Pielikumā: 1. Piedāvājuma veidlapa – Pielikums Nr.1

2. Tehniskā specifikācija – Pielikums Nr.2

3. Finanšu piedāvājums – Pielikums Nr.3

4. Apliecinājums – Pielikums Nr.4

5. Darbu apjoma tabula – Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.1

Cenu aptauja iepirkumam

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

|  |
| --- |
| **,, Gājēju/veloceliņa izbūve Meldru ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā”** |
|  |

**\_\_\_.\_\_\_\_.2024.**

Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai

**,, Gājēju/veloceliņa izbūve Meldru ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā”**

un norādām sekojošu informāciju:

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

Cenu aptauja iepirkumam

 **,, Gājēju/veloceliņa izbūve Meldru ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā”**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

,, Gājēju/veloceliņa izbūve Meldru ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā”

* + 1. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, kā arī papildus izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, paziņojumi iedzīvotājiem un presei u.c. izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izbūve pilnā apjomā.
		2. Būvuzņēmējs, ņemot par pamatu būvdarbu apjomu tabulu iesniedz lokālo tāmi, kurai pievienota virsuzdevumu daļa un peļņa, kā arī koptāmi saskaņā MK noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
		3. Ja Darbu apjomu tāmē ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu apjomu tabulā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.
		4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar esošo situāciju objektā, iepriekš piesakoties pie Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītāja Andra Zundes, t. 25631555, epasts: andris.zunde@limbazunovads.lv
		5. Par būvobjekta teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem, t.sk. komunikāciju turētājiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
		6. Būvdarbu laikā noņemto materiālu izvešanu saskaņot ar Pasūtītāju. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakārto to laikā skartās telpas un teritorija, jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi un liekā grunts.
		7. Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.
		8. Nobeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju un ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod objektu pasūtītājam.
		9. Visi nepieciešamie darbi tiek veikti ievērojot darba drošību.
		10. Būvprojekts un tam pievienotie dokumenti pieejami šeit: [https://failiem.lv/u/kq7a9ajs8f](https://failiem.lv/u/kq7a9ajs8f?share_email_id=1567883)
		11. Būvdarbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

Pielikums Nr.3

Cenu aptauja iepirkumam

**,, Gājēju/veloceliņa izbūve Meldru ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā”**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2024. \_\_\_\_\_\_(vieta)**

Pretendents (pretendenta nosaukums) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iepazinies ar darba uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR ar PVN |
| ,,Gājēju/veloceliņa izbūve Meldru ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā” |  |  |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.4
Cenu aptauja iepirkumam

**,, Gājēju/veloceliņa izbūve Meldru ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā”**

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2024.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |

Pielikums nr.5

Cenu aptaujai

**,, Gājēju/veloceliņa izbūve Meldru ielā, Salacgrīvā, Limbažu novadā”**

**Darbu apjoma tabula**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izmaksu pozīcija** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Darba daudzums**  | **Vienības cena EUR**  | **Kopējā izmaksa EUR** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **DAŽĀDI DARBI** | N/A |  |   |   |
| 1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā). | objekts | 1,00 |   |   |
| 2 | Esošo ceļa zīmju, norāžu vai satiksmes spoguļa demontāža, atjaunošana ar vēlāku atpakaļuzstādīšanu. | kompl. | 1,00 |   |   |
| 3 | Betona apmaļu demontāža un utilizācija. | m | 2,00 |   |   |
| 4 | Saistīta sīkšķembu virsmas apstrādes) seguma nofrēzēšana (līdz 3cm biezumā) un materiāla aizvešana uz būvdarbu veicēja atbērtni. | m³ | 1,10 |   |   |
| 5 | Esošu krūmu zāģēšana vai ciršana darbu robežās, celmu likvidēšana frēzējot un aizvešana | m² | 80,00 |   |   |
| 6 | Traucējošu koku zaru zāģēšana. | kompl. | 1,00 |   |   |
| 7 | Atsevišķu koku zāģēšana ar d līdz 20cm (derīgās koksnes nodošana Pasūtītājam), celmu frēzēšana un nederīgā aizvešana. | gab. | 3,00 |   |   |
| 8 | Esoša betona bruģa demontāža ar atjaunošanu remontzonā, ietverot pamatnes sagatavošanu, tai skaitā rupju smilti (fr.0-5mm) un izbūvi 3cm (pārkrāmēšana vertikālajai un horizontālajai savietošanai ar projektēto segumu). | m² | 2,00 |   |   |
|   | **ZEMES KLĀTNE** | N/A |   |   |   |
| 9 | Zemes klātnes ierakuma izbūve (reljefa veidošana, planēšana, ievalku veidošana, gultnes rakšana, tai skaitā augu zeme, ar minerālmateriālu (šķembas + grants, smilts) un augu zemes atdalīšanu no pārējā ierakuma materiāla), ar derīgā materiāla izmantošanu objektā, liekās, nederīgās grunts aizvešanu. | m³ | 165,00 |   |   |
| 10 | Uzbēruma grunts un izbūve no ierakumā iegūtās grunts vai, nepieciešamības gadījumā, pievestas. | m³ | 65,00 |   |   |
| 11 | Grāvju rakšana ar liekās, nederīgās grunts aizvešanu. | m³ | 5,00 |   |   |
| 12 | Esošā sāngrāvja / novadgrāvja tīrīšana ar liekās, nederīgās grunts aizvešanu. | m | 19,00 |   |   |
| 13 | Polimērmateriāla caurtekas Ø0.3m tīrīšana ar sīku bojājumu novēršanu. | m | 12,00 |   |   |
| 14 | Esošās polimērmateriāla caurtekas Ø250 saudzīga demontāža, tīrīšana un atkārtota izbūve atbilstoši projektā norādītajām atzīmēm, ietverot visus darbus un materiālus, lai uzstādītu caurteku pilnā apjomā (tai skaitā zemes darbi, caurtekas apbēršanu ar smilts materiālu un citi darbi, kas norādīti rasējumā TS-CD-3-2 pie caurteku izbūves). | m | 6,70 |   |   |
| 15 | Polimērmateriāla caurtekas Ø250 SN8 posms un izbūve, pagarinot ieteces galu, ietverot visus darbus un materiālus, lai uzstādītu caurtekas ieteces galu pilnā apjomā (tai skaitā zemes darbi, esošā caurtekas gala demontāža līdz 1m garumam, caurtekas posma apbēršana ar smilts materiālu un citi darbi, kas norādīti rasējumā TS-CD-3-2 pie caurteku izbūves). | m | 3,00 |   |   |
| 16 | Polimērmateriāla caurtekas Ø300 SN8 posms un izbūve, pagarinot ieteces galu, ietverot visus darbus un materiālus, lai uzstādītu caurtekas ieteces galu pilnā apjomā (tai skaitā zemes darbi, esošā caurtekas gala atrakšana un demontāža līdz 1m garumā, caurtekas posma apbēršana ar smilts materiālu un citi darbi, kas norādīti rasējumā TS-CD-3-2 pie caurteku izbūves). | m | 4,00 |   |   |
| 17 | Polimērmateriāla caurteka Ø500 SN8 un izbūve ietverot visus darbus un materiālus, lai uzstādītu caurteku pilnā apjomā (tai skaitā zemes darbi, caurtekas apbēršanu ar smilts materiālu un citi darbi, kas norādīti rasējumā TS-CD-3-2 pie caurteku izbūves). | m | 7,50 |   |   |
| 18 | Sāngrāvja teknes nostiprināšana ar šķembu vai oļu bērumu (fr. 32/63) 15cm biezumā caurteku ieteces un izteces vietās. | m² | 14,00 |   |   |
| 19 | Augu zeme (nepieciešamības gadījumā pievesta), daudzgadīga zāliena sēklas un ieklāšana, h=10cm un apsēšana, tai skaitā nogāžu un reljefa planēšana (Apjoms uzrādīts horizontālajā projekcijā. Darbu veicējam tāmes sastādīšanā ievērtēt slīpuma koeficientu). | m² | 365,00 |   |   |
|   | **AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS** | N/A |   |   |   |
| 20 | Salizturīgā kārta un būvniecība 30cm biezumā. | m³ | 75,00 |   |   |
| 21 | Nesaistīts minerālmateriāls un izbūve pamata nesošajā kārtā 15cm biezumā. | m³ | 29,00 |   |   |
| 22 | Nesaistīts minerālmateriāls un izbūve pamata nesošajā kārtā remonta zonās | m³ | 1,00 |   |   |
| 23 | Nesaistīta minerālmateriāls (mais. 0/32s) un seguma būvniecība vid. 15cm biezumā (remontzonās un nobrauktuvju garenprofila salāgošanai ar esošo reljefu). | m³ | 6,00 |   |   |
| 24 | Rupja smilts (fr.0-5mm) un izbūve zem bruģa seguma h=3cm. | m² | 194,00 |   |   |
| 25 | Betona bruģis ("taisnstūra", 100x200mm, pelēks, h=6cm) un izbūve. | m² | 155,00 |   |   |
| 26 | Betona bruģis ("taisnstūra", 100x200mm, balts, h=6cm) un izbūve. | m² | 39,00 |   |   |
|   | **SATIKSMES APRĪKOJUMS** | N/A |   |   |   |
| 27 | Ceļa betona apmale 100.30.15 (izcelta +0cm) uz minerālmateriāla un betona C30/37 pamata un izbūve. | m | 10,00 |   |   |
| 28 | Ietves betona apmale 100.20.08 uz minerālmateriāla un betona C30/37 pamata un izbūve. | m | 250,00 |   |   |
|   | **INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI** | N/A |   |   |   |
| 29 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padziļināšana (elektrības kabeļiem). | m | 6,00 |   |   |
| 30 | Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (elektrības kabeļiem). | m | 6,00 |   |   |
| 31 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N) un izbūve, čaulošana, nepieciešamības gadījumā kabeļu padziļināšana (sakaru kabeļiem). | m | 22,00 |   |   |
| 32 | Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (sakaru kabeļiem). | m | 22,00 |   |   |
|   | **CITI DARBI** | N/A |   |   |   |
| 33 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana. | kompl. | 1,00 |   |   |
| 34 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.). | kompl. | 1,00 |   |   |
| 35 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija). | kompl. | 1,00 |   |   |
| 36 | Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā. | kompl. | 1,00 |   |   |
|  |  |  | **Kopā (bez PVN):** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | PIEZĪMES: |  |  |  |  |
|  | 1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. |  |  |  |  |
|  | 2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu. |  |  |  |  |
|  | 3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" prasībām. |  |  |  |  |
|  | 4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie  |  |  |  |  |
|  | materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama  |  |  |  |  |
|  | būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā. |  |  |  |
|  | 5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām. |  |  |  |  |
|  | 6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus |  |  |  |  |
|  | darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.) |  |  |  |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)